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Tehnička uputa za kaminski uložak za centralno grijanje
D GB CZ SLO
SRB

Technische Anleitung für Kamineinlagen für Zentralheizungen Technical instructions for fireplace insert for central heating Technické pokyny na kaminski vložek pro ústřední topení Tehnično navodilo za kaminski vložek za centralno ogrevanje
Техничко упутство за камински уложак за централно грејање
Технически инструкции за каминна вложка за централно отопление
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 Барун Инсерт Термо
19.09.2012.
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
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Ние декларираме, че този продукт отговаря на съществените изисквания на EN 13 229: 2002/A2: 2005, с надпис 



в съответствие с Директива 89/106 EEC.
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Пожега, 10.07. 2012.
d.o.o.
HR-34000 Požega, Njemačka 36
УредЪт е предназначен за рядко топление

Intermittent burning appliances
EN 13 229:2002 / A2:2005
Камин на твърдо гориво


 Room heaters fired by solid fuel Tип: Барун Инсерт Термо
Typ: Barun Insert Termo Минимално растояние от запалими материали:

Minimum distance to adjacent combustible materials:

[mm]

Отпред/front: 1200 
Съдръжание CO при 13%O2:

Emission of CO in combustion products calc. to 13%O2:
0,40 [%]
Максимално експлотационно налягане:

Maximum operating pressure:

2 [bar]
Температура на отработените газове:
Flue gas temperature :
Номинална можност:
Nominal output:
отопление на помещения
space heating output

361 [°C]
7,5 [kW]
Отопление на водата
water heating output
7,5 [kW]
Енергийната ефективност (гориво):Energy efficiency (fuel):
70,1 [%]
Дърво
Wood
Сериен номер:
Serial No :

Консултирайте се с инструкциите за употреба.Използвайте препоръчителното гориво. Read and follow the operating instructions. Use only recommended fuels. 

Горепосочените стойности са валидни само в испитвани условия The above mentioned values are valid only in proof conditions.
Страна на произход: Хърватия
Made in Croatia
Година на производство/year of production:
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HR-34000 Požega, Njemačka 36
tel.: +385 (0)34 254 600, 254 602, fax: +385 (0)34 254 710 www.plamen.hr
Пламен
ХР- 34 000 Пожега, Германия, 36

тел.: +385 (0)34 254 600, 254 602, факс: + 385 (0)34 254 710
(0)34 254 710 www.plamen.hr
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Техническо описание:
 РАЗМЕРИ Шх Вх Д:
760x620x500 mm ТЕГЛО:
133,5 kg НОМИНАЛНА МОЩНОСТ:

-пряко отопление
7,5 kW

-затоляне на вода
7,5 kW КАМИНЕН ОТВОР:
Ø 180 mm ГОРИВО:
дърво
Максимално експлотационно налягане:
2 bara

Количеството на водогреен котел:
9,5 l

Водни вързки:
¾"
КАМИН ЗА ЦЕНТРАЛНО ОТОПЛЕНИЕ Барун Термо със номинална мощност 15 kW е един тип на широка рамка от продукти Пламен които могат на най-добрият начин да отговарят на Вашите потребности. Конструиран е така да одговарят на основните потребности на една по-малка къща или апартамент. Затова ние Ви каним да ПОРЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО тези инструкции, които ви ще позволи да постигнете най-добри резултати с работа и употреба на продукта.

Направен е од висококачествн сив чугун. Елементи са подпечатани с негорими покритие. Врата и стъкло са подпечатани с печати от стъклени влакна. Под горивната камера е пепелик. В горната част на пеща намира се топлообменник ( ''котел''). Той е изработен от висококачествена котлова ламарина, дебелина 4 мм.

 Под пещ на вратата от камин е регулатор на првъичен въздух. Под котела, в задната част на пеща са дупки за въвеждане на въторичен въздух, над стъкло е оставен разрез за въвеждане на третичен въздух който има роля да подобрпява чистота на изгаряне и да запази чистота на стъкло.

МОНТАЖ
Когато задавате камин трябва да се спазват национални и европейски норми и стандарти. Инсталацията трябва да бъде в съответствие с приложимите норми на строителство. Нашата отговорност е само да доставим правилния продукт. След като извадите протукт от опаковка прегледайте го, евентуални щети трябва незабавно да се съобщват, тъй като няма да приемем посочени искове.

Монтаж на камината трябва да бъдат в съответствие с инструкциите и правилата на гражданското инженерство, и трябва да се извършва от квалифициран персонал, които са отговорни за целия съвкупност от продукти.
Стая като е предвидена за монтаж на производ трябва да има достатъчно свеж въздух, а да се чрез отделен отвор със защитена мрежа, която не може да се запуши и близо е до камина (виж. Фигура 1), предоставя предовен поток от свеж въздух. Това е особено важно ако е в стаята монтиран някакъв аспиратор (капак).
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slika 1
За свързване към комина използваите обикновене (стандартите) димоотводне тръби със диаметър Ø180 мм. Желателно е да се инсталира димоотводна тръба със въградена клапа, поради възможността на демпфиране камина. Димоотводне тръби трябва да бъдат монтирани твърдо и стегнато на димо удължване и на комина.

Димоотводна тръба не трябва да вляие в напречно разделяние от комина.
Минимално разделяние на комина трябва да има диаметър 180 мм (~250 цm²) с височина от 5 до 6 метара, започвайки от дъното до пещ. Канал от комина трябва да е непропусклив, със същия раздел по цялата дъжина, трябва да се подават на билото на къщата, 0,5 м.

Преди инсталирането на каминна вложда необходимо е да получете становището на комина метач. трябва да се измери вакуум комина и възможност на употреба на съществуващ комин, за да се присъединият към камината.

Монтаж
Камината е предназначена за облицовка.

Настройка на каминна вложка може да се извършва от физически лица или фирми, които са специализирани в тази дейност. Когато инсталирате камината трябва да се спазват задължителни правила и норми, и правила във всички инструкции които се относе, наред с други неща, на размер от отопляемо помещението, димните газове канали, комина, осигуряване на доставка на свеж въздух за горенето, осигуряване на циркулация на въздуха около камината и рециркулация на отопляем обем, както и противопожарна защита.
Фигура 1 дава пример за облицковка на камина.

При покритие вложка с елементи от камък, керамични или други материали, които трябват да бъдат негорими, необходимо е:
· Разрешване на въздушния поток между камината и стени. Следователно между стените и камини стени трябва да се постигна минимално растояние от 5 цм.
· Да се осигури приток на въздуха под камина решетка със обща площ от мин. 1000 цм2 (например мрежа 25x15 цм). Предоставя се също изпуст на горещ въздух през решетката над камината, същата повъпхност.
· Да се осигури минимум 120 цм между предната част на камината и горими материали
· След приключване на монтажа от каминочистач трябва да се получи лиценц за ползване, заедно с протокол за редовността на димоотводне тръби.
Свързване на котела в системата за централно отопление
Котелът трябва да бъде свързван към централно отопление с отворен разширетелен съд така че, в случай на прегряване на водата няма да нараства налягането в система (фигура 2). Препоръчваме инсталирането на четири миксер (мишка-клапан) която позволява регулиране на температурата в пръвоначален поток на отопление, докато температура в котела е достатъчно ниска че не се появи изпотяване на котел и че няма корозия по ниска температура. Вместо мишка клапан може да се монтира в термостат, чието чувство е на пръвоначален поток. Той включва помпата когато температура на водата в котела е в пръвоначален поток достатъчно висока. Фигура бр. 2 и 3. Показва како котел трябва да бъде свързан към системата за централно отопление. Височина Х осигурява достатъчно налягане в системата за да се осигури добра циркулация през отоплителна тела. Система може (и желателно е) да бъде свързана към бойлер. Добре е да е свързана така че се осигурява естествено (грвитационено) обръщение който е независимо от помпата. Бойлер трябва да бъде под пеща, с най малко съпротивление за циркулација на водата ( по-къси търби с възхода към бойлер).

При възвеждане в експлоатация (преди прво горене) уверете се че отоплителната система е пълна с вода и добре вентилирана. Отворете въсички блокирани елементи. Включваите циркулационата помпа.

УПОТРЕБА
С предвид да е печка направена от сив чугун трябва да се има в предвид тенденцията на сив чугун от напукване поради внезаимни и неравномерни термични натоварвания. Затова след първо горене горите с умерен огън. За разпалване използваите хартия от вестници и малки сухи дърва. Запознавайте се с регулирането на въздуха на Вашият камин, както е описано в тези инструкции под заглавията ''Горене и норомална работа'' и ''Регулиране на мощноста''. Части от огнища на камина са защитени със цвят и затова след първоначалното горене тази цбят постепенно се втвърднява; това може да доведе до изгарането и специфичен мирис. Пордаи това трябва да бъде добро поветрение на помещението.

ПОДХОДЯЩО ГОРИВО
Камин е предназначен за употреба на дърва.

Желателно е да е горивото изсушено, да влажност не надвижава 20%. При горене на мокри дърва стана мазна сажда която може да причини запушване на камина. 

Не изгарайте някакви отпадъци, особено пластмаса. Също така не изгарайте остатъци от шпеплат защото шпеплат съдържа лепила които могат да причинат прегряване на камина.

Препоръки за количество гориво които се добавя еднократно:

Тръпци ( дужине 25 цм)

 4 до 5 парчета 

около 4-5 кг

При повече количеството гориво стъкло може да не стана напълно чисто.

ГОРЕНЕ И НОРМЛАНА РАБОТА

На хартия од вестниците поставете 2 до 3 малъка тръпца. Регулатор на вратата напълно отворете, също при разпалване на камина оставете вратата малко открехната ( 5-10 мин), това предотвратява кондензацияна стъкло. Докато огънят не се загара не оставяйте камин без надзор, така можете да контролирате огъня.

Когато огънят се добро разпалва затворете вратата. При добавяне на гориво внимаваите че е подходящо разстояние от стъклото.

При нормална работа, вратата трябва да со затворена, с изключение на случайте когато добвяме гориво.

За да се избегне дим в стаята, не отварайте вратата и не добавяйте гориво докато е силен огън.

Ако имате въградена клапка в димоотводна тръба държете я отворена докато огънят не се загарява. 

Камин е проектиран да стъкло на вратата стана чисто. Стъкло се засажда ако е горене лошо. Възможни причини за лошо изгаряне са:

· Лош комин

· Пригушен поток на въздух (т.е. затворен регулатор на вратата)

· Неадекватно или мокъро гориво

· Поставено прекалено много гориво

Стъкло ще се засажда ако е гориво твърде близо до стъкло или го докосва.

За разпалване на огън никога не използваите алкохол, бензин или друго течно гориво.

Не съхранявайте горими течности в близост до камина!

Вънимавайте на горещите части од камина, и да камин може да се използва само од възрастни. ЗАТОВА ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ!

Регулиране на мощността

За да се регулира силата имате нужда от малко опит, защото различните фактори могат да го засегнат, като вакуум комина и свойствата на гориво. Използвайте нашите съвети,за да Ви помогне да се научите да работите с камин.

Можност се контролира с помощ от регулатора на първичен въздух на вратата.
Вторичния и третичния въздух се определя на задната част и над стъклото.Те са достатъчни за последващо изгаряне и за почистване на стъкло.
Мощност на камина зависи и от вакум на каимна. Когато е прекален вакуум в комина препоръчваме да го намалите с помоща на димо клапан на димооводните тръби.

За да се регулира силата имате нужда от малко опит. Затова използвайте нашите съвети,за да Ви помогне да се научите да работите с камин.

Приспособяване регулатора на запалване и известно време след запалването
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Когато огънят е запален, когато той създава достатъчно жар, върнем регулатор на позицията коя е достатъчна да пеща развива толкова топлина, колкото ние нуждаем.
Добавянето на 5 до 6 кг гориво на всеки 40 -50 минути и задържане регулатора при максимална мощност камина ще достигне до 20 kW ( 10 kW на вода и 10 kW на околната среда).
Позиция на регулатор пир номинална мощност од 15 kW
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За минимална мощност регулатор на пръвичен въздух напълно затворете, ако имате клапа в комин него малко затворете.
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Добавяайте само толкова гориво, колкото е необходимо, за да се поддържа огъня.
Горене в преходния прериод

Горене през преходнија период (когато са температуре над 15° C) може да стане комин без тяга. В този случай, опитайте се да се постигне необходимия вакуум в комин. Ако това не работи, не продължавайте с горене. Препоръчително е да отворите прозореца или вратата на стаята, за да се изравни налягането на въздуха извън. 

ПоддЪржане и почистване

След всеки отоплителен сезон камин и комин да се почистват от депозитите на сажда. Неуспех да се извършва редовна поддръжка и почистване увеличава риска от пожар в комина. В случай на пожар в комина процедира е както следва:

· Не използвайте вода за гасене на пожара

· Затворете въсички поток от въздух на печка и комин

· След като е изгаснял пожар обадете се на коминочистач да инспектира комин

· Обадете се на оторизиран сервис или производител, за да инспектира печка
Стъкло на вратата на фурната може да се почиства с обикновен почистващ препарат за прозорци

Ако по време на работа на печта възникнат проблеми (като, например. пушене), свържете се с вашия каминочистач или с местни сервиз. Всяка работа на печта трябва да се извършва от упълномощено лице, и да се използват само оригинални резервни части.

ГАРАНЦИЯ

Гаранция е валидна само когато печката се използва в съответствие с този технически насоки.

МОЖНОСТ ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ
Размер на отопляваното пространство зависи от отопление и топлоизолация.

За отопление на отделните източници на топлина с топлинна мощност на 15 kW, в зависимост от условията на топлинна енергия за отопление: 

благоприятни условия

 360 m³ 
при по-малко благоприятни условия 240 m³ 
при неблагоприятни условия 
170 m³ 
Периодично топление или топление с прекъсване трябва да се счита за по-благоприятно или дори неблагоприятна отопление.

За оразмеряване на комин прилагат следните данни:
	Номинална мощност
	15
	kW

	Изходящите газове поток [m]
	16,5
	g/s

	Средна температура наизходящтите газове след димен отвор
	361
	°C

	Най-малкият вакуум комина [P] с топлинна мощност
	12
	mbar

	Най-малкият вакуум комина [P] при 0,8 пъти номинална мощност
	10
	mbar


Още веднъж най-важното

· След добабяане на гориво отворете регулатор на въздух достатачно докато огън не се разпали.

·  Едва тогава можете да поставите контролера в позиция, съответстваща на желания загряващ ефект.
· Редовно почистете пепелника за безпроблемното движение на пръвичен въздух, те заЩита на тава от прегряване
· Осигурайте достатъчен поток на въздъха за горене
· Стриктно спазват инструкциите
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 МОНТАЖ НА КАМИНА (схематично представяне)
:


1. КАМИНА
2. ПОТРБИТЕЛ НА ТОПЛИНА
3. ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА
4. ЕКСПАНЗИВЕН ОТКРИТ СУД
5. МИКЦЕР-КРАН ЗА ВОДА
6. ОТДУШНИК КЛАПАН
7. ТЕРМОМЕТЪР
8. ВЪТРЕШНИЯ БОЙЛЕР
фигура 2
 ИНСТАЛИРАНЕ НА ЦЕНТРАЛНО ОТОПЛЕНИЕ (схематично представяне):


фигура 3
Резервни части и принадлежности

 (страна 54):
	Позиция
	Наименование
	Определяне

	101
102
103
104
105A
107
108
109
110
111
114
116
117
128
129
201
204
212
219
301
01-000
20-000
801
806
	ФРОНТ
ВРАТА
ТАВА
ДЪНО
ПОКРИТИЕ
ВЪНШНА СТЕНА
ПЛЪЗАЧ
ЗАДНО ЗАЩИТА
ЩИТИ НА СТЪКЛО
   ДИМО ПРОДЪЛЖЕНИЕ ᶿ 180
РЪКОХВАТКА
МРЕЖА НА ВЕНТИЛАТОР -НАДЯСНО 
МРЕЖА НА ВЕНТИАЛАТОР- ЛЯАВО
ЗАДНО БАРУН ТЕРМО
ЗАЩИТА НА ЗАДНО ОТ БАРУН ТЕРМО
РЪКОХВАТКА НА ВРАТА ОТ КАМЕРА
ПЕПЕЛНИК
СТЪКЛО ПРИТЕЖАТЕЛ
ЛАМАРИН ОТ РЕГУЛАТОР НА ВЪЗДУХА
СТЪКЛО
ДЕКОРАТИВНА РАМКА
КОТЕЛ БАРУН ТЕРМО
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
РЪЖЕН
ЗАЩИТИНА РЪКАВИЦА С ЛОГОТИП ПЛАМЕН- ЧЕРВЕНО
	БР-01
БР-02
БР-03
БР-04
БР-05A
БР-07
БР-08
БР-09
БР-10
БР-11
БР-14
БР-16
БР-17
БР-28
БР-29


ПОДЛЕЖИ НА ПРОМЯНА КОЯ НЕ ЗАСЯГА НА ФУНКЦИОНАЛНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ УРЕДИ!
d.o.o.
